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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
BLVC-checklist
Met deze checklist leggen we afspraken vast over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens werkzaamheden. Het doel is om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en werkzaamheden veilig uit te voeren.
De afspraken gelden voor alle betrokken partijen en vormen een aanvulling op geldende wet- en regelgeving, vergunningen en projectspecifieke voorwaarden.
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Soort werkzaamheden
​​☐​ Sloop 			​☐​ Verduurzamingswerkzaamheden  
​☐ ​Nieuwbouw			☐​ Nutswerkzaamheden  
​☐ ​Lichte versterking		☐​ Rioolwerkzaamheden  
​☐ ​Zware versterking		☐​ Overig 
Projectlocatie:		Vul een tekst in	Start project:		Kies een datum
Naam opdrachtgever: 	Vul een tekst in	Afronding project: 	Kies een datum
Naam hoofdaannemer:	Vul een tekst in
Contactpersonen:		
	Tijdens
	Naam
	Telefoonnummer
	E-mailadres

	Werkzaamheden	Vul een tekst in	Vul een tekst in	Vul een tekst in
	Calamiteiten	Vul een tekst in	Vul een tekst in	Vul een tekst in

[bookmark: _Toc235526336]Procesafspraken
	Informatieverstrekking
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	Onderaannemers worden door hoofdaannemer geïnformeerd/geïnstrueerd over de geldende BLVC-werkafspraken.
	☐	☐
	☐
	Opdrachtgever(s) ontvangen de opgestelde BLVC-checklist
	☐	☐	☐
	De aannemer kan op verzoek van de gemeente, NCG of toezichthouder aantonen dat voor de werkzaamheden de vereiste veiligheidsdocumentatie beschikbaar is.
	☐	☐	☐
	Vereiste controle- en inspectiemomenten zijn afgestemd met de betrokken toezichthouders en bevoegde gezagen.
	☐	☐	☐

 
	Indien van toepassing beschikbaar:
	Ja
	Nee
	n.v.t.
	Goedgekeurd op

	Rijroutes aan- en afvoer[footnoteRef:1] [1:  Website BLVC: Informatie voor uitvoerders – Rijroutes en venstertijden voor bouwverkeer] 

	☐	☐	☐	Kies een datum

	Bouwplaatsinrichting (openbaar terrein)
	☐	☐	☐	Kies een datum

	Verkeersplan
	☐	☐	☐	Kies een datum

	Aanvraag gebruik gemeentegrond
	☐	☐	☐	Kies een datum
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Bewoners moeten hun woning kunnen blijven bereiken, ook als zij minder mobiel zijn. Nood- en hulpdiensten moeten het werkgebied altijd kunnen bereiken. Ook bedrijven en andere gebruikers van de openbare ruimte zijn afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Daarom maken we afspraken over de toegankelijkheid van het werkgebied tijdens de werkzaamheden.
Toegankelijkheid
Bij toegankelijkheid gaat het om de vraag hoe goed het gebied waar gebouwd wordt bereikbaar blijft voor verschillende soorten verkeer. Denk bijvoorbeeld aan voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtverkeer.
	We spreken het volgende af:
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	Materiaal, materieel en medewerkersvoertuigen worden waar mogelijk ondergebracht op een bouwlogistieke locatie (bouwhub) om hinder, parkeerdruk en verkeersbewegingen in de directe omgeving van het project te beperken.
	☐	☐	☐
	Materiaal en materieel worden opgeslagen op de eigen bouwkavel of op daarvoor ingerichte locaties. Opslag in de openbare ruimte of op het nutstracé is alleen toegestaan met toestemming en als doorgang, bereikbaarheid en verkeersveiligheid gewaarborgd blijven.
	☐	☐	☐
	Materiaal, materieel en containers worden zodanig geplaatst dat geen verkeersonveilige situaties ontstaan, zichtlijnen niet worden belemmerd en voetpaden, fietspaden, inritten en toegangen zoveel mogelijk vrij en bruikbaar blijven.
	☐	☐	☐
	Materiaal en materieel worden zo snel mogelijk geladen en gelost om hinder voor verkeer en omwonenden te beperken.
	☐	☐	☐
	Er wordt geparkeerd op de eigen bouwkavel of op daarvoor ingerichte plekken, rekening houdend met geldende verkeersregelgeving.
	☐	☐	☐
	Hulpdiensten moeten te allen tijde toegang houden tot het werkgebied conform de eisen van de veiligheidsregio en gemeente.
	☐	☐	☐
	Rijroutes en venstertijden voor bouwverkeer zijn bekend en worden nageleefd.
	☐	☐	☐
	(Tijdelijke) verkeersmaatregelen worden duidelijk aangegeven voor weggebruikers.
	☐	☐	☐
	Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt rekening gehouden met nabijgelegen scholen, zorgvoorzieningen, winkels en andere maatschappelijke voorzieningen. Waar nodig worden aanvullende maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid en veiligheid.
	☐	☐	☐




Nutwerkzaamheden
Nutswerkzaamheden vinden vaak onder de grond plaats en kunnen overlast geven voor omwonenden. Woningen zijn daardoor soms minder goed bereikbaar. Om deze overlast zo veel mogelijk te beperken, hebben we BLVC-werkafspraken hierover vastgelegd.
	We spreken het volgende af:
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	Inritten blijven zoveel mogelijk bereikbaar tijdens de werkzaamheden.
	☐	☐	☐
	Indien woningen tijdelijk minder goed bereikbaar zijn, worden passende tijdelijke voorzieningen getroffen, zoals een loopbrug.
	☐	☐	☐
	Afsluitingen zijn niet toegestaan, tenzij het bevoegd gezag hiervoor toestemming geeft.
	☐	☐	☐
	Omwonenden worden vooraf geïnformeerd over geplande onderbrekingen van nutsvoorzieningen en andere werkzaamheden die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van hun woning of perceel.
	☐	☐	☐
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Bij leefbaarheid kijken we naar de invloed van de werkzaamheden op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geluid, trillingen, een schone en nette openbare ruimte en werkzaamheden die tijdelijk extra impact hebben op omwonenden. Door hierover vooraf afspraken te maken, beperken we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk.
	We spreken het volgende af:
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	Werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), tenzij vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt of een vergunning anders bepaalt.
	☐	☐	☐
	Aannemers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg bij en rond de bouwlocatie en op de bouwplaats.
	☐	☐	☐
	Bouwmaterieel, containers, bouwhekken en overige voorzieningen nemen niet meer openbare ruimte in beslag dan noodzakelijk.
	☐	☐	☐
	Bouwhekken worden toegepast om de bouwplaats af te schermen van de openbare ruimte. Waar nodig worden maatregelen getroffen om hinder, inkijk en privacyverlies voor omwonenden te beperken. Waar mogelijk worden bouwhekken uitgevoerd in een groene uitstraling of passend bij de omgeving.
	☐	☐	☐
	Tijdelijke bouwverlichting wordt na beëindiging van de werkdag uitgeschakeld, tenzij deze noodzakelijk is voor beveiliging, verkeersveiligheid of calamiteiten.
	☐	☐	☐
	Stofvorming wordt actief beperkt bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt.
	☐	☐	☐
	Waar mogelijk worden werkmethoden en materieel toegepast die geluid-, trillings- en andere omgevingshinder beperken. Onnodig stationair draaien van materieel wordt voorkomen.
	☐	☐	☐
	Werkzaamheden die extra geluid, trillingen of ruimtebeslag veroorzaken worden vooraf aangekondigd.
	☐	☐	☐
	Waar technisch mogelijk wordt gebruikgemaakt van trillingsarme funderingsmethoden, zoals boor-/schroefpalen. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd over werkzaamheden die geluid- of trillinghinder kunnen veroorzaken.
	☐	☐	☐
	Bij inzet van zwaar materieel worden waar nodig maatregelen getroffen om schade aan wegen, bermen, trottoirs en groenvoorzieningen te voorkomen.
	☐	☐	☐
	Uitritten, garages en particuliere parkeerplaatsen blijven bereikbaar, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
	☐	☐	☐
	De aannemer voorkomt onnodige parkeerdruk in de directe omgeving van het werkgebied en ziet erop toe dat medewerkers zich houden aan de geldende verkeers- en parkeerregels.
	☐	☐	☐
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Bij veiligheid kijken we hoe de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd voor omwonenden, bezoekers en weggebruikers. We maken onderscheid tussen omgevingsveiligheid en verkeersveiligheid.
Omgevingsveiligheid
	We spreken het volgende af:
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	De ligging van kabels en leidingen is vooraf in beeld gebracht middels een KLIC-melding (indien vereist). Eventuele risico's voor nutsvoorzieningen zijn geïnventariseerd en afgestemd met betrokken partijen.
	☐	☐	☐
	De bouwplaats wordt fysiek afgescheiden van de openbare ruimte en onbevoegde toegang wordt voorkomen.
	☐	☐	☐
	Licht bouwmateriaal wordt opgeslagen in afgesloten containers. Als dat niet kan, wordt het verzwaard en opgeslagen op de bouwplaats of op daarvoor ingerichte plekken.
	☐	☐	☐
	Indien nodig worden beschermende maatregelen getroffen om trottoirs en openbare ruimte te beschermen.
	☐	☐	☐
	Indien in de directe omgeving kinderen wonen, spelen of naar school gaan, worden maatregelen getroffen om veilige verblijfs- en looproutes te waarborgen.
	☐	☐	☐
	Mogelijke effecten van bouwverkeer op de omgeving zijn vooraf beoordeeld en waar nodig worden maatregelen getroffen.
	☐	☐	☐
	De aannemer treft maatregelen om schade aan de openbare ruimte en omliggende gebouwen te voorkomen of te beperken.
	☐	☐	☐
	Bij werkzaamheden die invloed kunnen hebben op omliggende bebouwing wordt vooraf beoordeeld of een bouwkundige vooropname of nulmeting noodzakelijk is. Indien noodzakelijk wordt deze voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd. Indien hiervan wordt afgezien, wordt dit gemotiveerd vastgelegd.
	☐	☐	☐




Verkeersveiligheid
	We spreken het volgende af:
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	Voor fietsers en voetgangers blijft een veilige doorgang beschikbaar. Er wordt altijd een voetgangersstrook van minimaal 1 meter vrijgehouden. Obstakels worden gemarkeerd conform richtlijn CROW 96B.
	☐	☐	☐
	De aannemer brengt vooraf kwetsbare verkeersmomenten en -doelgroepen in kaart, waaronder school(breng)- en haaltijden. Bouwverkeer kruist waar mogelijk geen schoolroutes. Indien nodig worden aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen of verkeersbewegingen buiten deze momenten uitgevoerd.
	☐	☐	☐
	Verkeersmaatregelen, wegafzettingen en stremmingen worden minimaal één week vooraf gemeld en afgestemd met de gemeente Groningen. Indien de exacte uitvoeringsdatum nog niet bekend is, wordt het verwachte uitvoeringsweeknummer doorgegeven.
	☐	☐	☐
	Transporteurs houden zich aan de afgesproken planning, rijroutes en venstertijden voor bouwverkeer.
	☐	☐	☐
	De aannemer informeert de transporteur over de lokale situatie, zoals bouwroutes, bouwwegen en geldende snelheden.
	☐	☐	☐
	De aannemer meldt uitzonderlijk vervoer minimaal 48 uur van tevoren bij de afdeling Verkeer van de gemeente Groningen.
	☐	☐	☐
	Onnodig achteruitrijden wordt voorkomen. Bouwverkeer keert waar mogelijk op eigen terrein. Indien achteruitrijden noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd onder begeleiding.
	☐	☐	☐
	Bouwverkeer kruist waar mogelijk geen schoolroutes. Indien dit niet kan worden voorkomen, worden aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen.
	☐	☐	☐
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Bij communicatie kijken we hoe bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tijdig en op een passende manier worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Door duidelijk te communiceren over planning, wijzigingen en bijzonderheden weten betrokkenen wat zij kunnen verwachten en waar zij terecht kunnen met vragen of opmerkingen.
	We spreken het volgende af:
	Ja
	Nee
	n.v.t.

	Werkzaamheden en planningen worden afgestemd met betrokken partijen, omliggende projecten en de gemeente. Waar passend worden beschikbare communicatiekanalen ingezet, zoals bewonersbrieven, de BouwApp en gemeentelijke communicatiemiddelen.
	☐	☐	☐
	Aanwijzingen van de Coördinator BLVC worden opgevolgd.
	☐	☐	☐
	Werkzaamheden en planningen worden afgestemd met betrokken partijen, omliggende projecten en de gemeente. Waar passend worden beschikbare communicatiekanalen ingezet, zoals bewonersbrieven, de BouwApp en gemeentelijke communicatiemiddelen.
	☐	☐	☐
	Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over werkzaamheden die extra hinder veroorzaken, zoals afzettingen, geluid-, tril- of transportwerkzaamheden.
	☐	☐	☐
	Indien bekend wordt rekening gehouden met bewoners die extra ondersteuning nodig hebben vanwege leeftijd, gezondheid of beperkte mobiliteit. Relevante uitvoeringsinformatie wordt waar nodig gedeeld met betrokken ondersteunende organisaties.
	☐	☐	☐
	Meldingen en klachten uit de omgeving worden geregistreerd, opgevolgd en teruggekoppeld aan de melder.
	☐	☐	☐
	Meldingen van mogelijke uitvoeringsschade worden vastgelegd en doorgezet naar de verantwoordelijke partij.
	☐	☐	☐
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Alle betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken uit deze checklist. De Coördinator BLVC bewaakt de BLVC-afspraken, signaleert knelpunten en helpt partijen om samen oplossingen te vinden.
De gemeente, NCG en bevoegde toezichthouders kunnen controleren of wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften worden nageleefd. Toezicht en handhaving zijn de verantwoordelijkheid van de bevoegde toezichthouder.
Zijn er bijzonderheden of afwijkingen van deze checklist die van invloed zijn op de uitvoering of de omgeving?
☐ Nee
☐ Ja, namelijk:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
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